**ДПО10-32-001 (220V, IP40)**

**Накладной** офисный светодиодный светильник**Premium класса**



Светодиодные офисные светильники BarrusGroup серии ДПО10-32-001 предназначены  для  установки на ровные поверхности. Заменяют традиционные  светильники  типа  ЛПО4х18.

**Светодиоды**:

OSRAM DURIS S5 (Германия) последнего поколения.

**Блок питания:** Электронные  компоненты  от  лучших мировых  производителей: Texas  Instruments, Fairchild Semiconductors,  Epcos,  Murata,  Tyco Electronics, On Semiconductors.

**Рассеиватель:** PLEXIGLAS (Германия)  эффективно  рассеивает световой поток и исключает слепящий эффект.

**Сфера применения**: офисные,  административные  здания,  супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицинские учреждения, и.т.д.

### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток, Лм | 4186 |
| Полная потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Напряжение питания, В | 180-265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Коэффициент мощности блока питания | >0,95 |
| КПД источника питания | >0,9 |
| Марка светодиодов | Osram Duris S5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Количество светодиодов, шт. | 28 |
| КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011 | Д |
| Габаритные размеры, В х Д х Ш | 50,5х5586х587 |
| Масса, кг | 3,1 |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты IP | 40 |
| Срок службы светильника, ч | 60000 |





Кривая силы света Д Габаритные размеры